{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Verwarmen","","Hoog","dB(A)","37","37","31","31","36","38"]
["","","","Middelhoog","dB(A)","34","34","28","28","33","35"]
["","","","Laag","dB(A)","29","29","25","25","30","32"]
["","Koelen","","Medium","dB(A)","32","32","28","28","32","35"]
["","","","Laag","dB(A)","29","29","25","25","30","32"]
["","","","Hoog","dB(A)","35","35","30","30","34","37"]
["Standaard-accessoires","Bedieningshandleiding","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Montagehandleiding","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metalen klem voor afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sluitring voor ophangbeugel","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Schroeven","","","","40","40","40","40","40","40"]
["","Isolatie voor fitting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Afdichtingskussens","","","","5","5","5","5","5","5"]
["","Klemmen","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Besturingssystemen","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Totale koelcapaciteit","Totaalvermogen","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Koelleidingmaten","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Afvoer","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Koelen","","","dB(A)","60","60","56","56","58","62"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400"]
["","","","Diepte","mm","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Hoogte","mm","245","245","245","245","245","245"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["","Kleur","","","","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)"]
["Gewicht","Unit","","","kg","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0"]
["Ventilator","Externe statische druk","","Hoog","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["","Luchthoeveelheid","Verwarmen","Hoog","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0"]
["","","","Laag","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23.0","23.5"]
["","","","Medium","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","26.0","29.0"]
["","","Koelen","Laag","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23.0","23.5"]
["","","","Medium","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","26.0","29.0"]
["","","","Hoog","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0"]
["Afvoerhoogte","mm","","","","625","625","625","625","625","625"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(2) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]