{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":32,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-A / 2AMXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM20A2V1B / ATXM20A2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20A2V1B / ATXM25A2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20A2V1B / ATXM35A2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20A5V1B / ATXM20A5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20A5V1B / ATXM25A5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20A5V1B / ATXM35A5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM25A2V1B / ATXM25A2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM25A2V1B / ATXM35A2V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM25A5V1B / ATXM25A5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM25A5V1B / ATXM35A5V1B / 2AMXM40M4V1B9","ATXM20A2V1B / ATXM20A2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20A2V1B / ATXM25A2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20A2V1B / ATXM35A2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20A2V1B / ATXM50A2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20A5V1B / ATXM20A5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20A5V1B / ATXM25A5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20A5V1B / ATXM35A5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM20A5V1B / ATXM50A5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25A2V1B / ATXM25A2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25A2V1B / ATXM35A2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25A2V1B / ATXM50A2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25A5V1B / ATXM25A5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25A5V1B / ATXM35A5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM25A5V1B / ATXM50A5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM35A2V1B / ATXM35A2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM35A2V1B / ATXM50A2V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM35A5V1B / ATXM35A5V1B / 2AMXM50M4V1B9","ATXM35A5V1B / ATXM50A5V1B / 2AMXM50M4V1B9"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","kW","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4.5","5","5","4","4.5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","5.2","5.6","5.6","5.6","5.2","5.6","5.6","5.6","5.6","5.6","5.6","5.6","5.6","5.6","5.6","5.6","5.6","5.6"]
["Nominaal rendement","EER","","","4.03","4.13","4.11","4.03","4.13","4.11","4.09","4.15","4.09","4.15","4.15","4.11","3.94","4.01","4.15","4.11","3.94","4.01","3.91","3.96","4.03","3.91","3.96","4.03","4.01","4.08","4.01","4.08"]
["","COP","","","4.18","4.22","4.31","4.18","4.22","4.31","4.27","4.36","4.27","4.36","3.99","4","4.01","4.05","3.99","4","4.01","4.05","3.98","3.95","3.95","3.98","3.95","3.95","3.98","3.91","3.98","3.91"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","496","484","487","496","484","487","489","482","489","482","482","547","635","623","482","547","635","623","639","631","620","639","631","620","623","613","623","613"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Koeling","Koeling-=-Energieklasse","","","A+++","A+++","A++","A+++","A+++","A++","A++","A++","A++","A++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4.5","5","5","4","4.5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","SEER","","","8.51","8.5","8.17","8.51","8.5","8.17","8.34","8.09","8.34","8.09","8.68","8.65","8.51","8.5","8.68","8.65","8.51","8.5","8.51","8.53","8.51","8.51","8.53","8.51","8.55","8.5","8.55","8.5"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","165","165","172","165","165","172","168","173","168","173","162","183","206","206","162","183","206","206","206","206","206","206","206","206","205","206","205","206"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","3.2","3.2","3.2","3.2","3.2","3.2","3.2","3.2","3.2","3.2","4","4.1","4.2","4.2","4","4.1","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2"]
["","SCOP/A","","","4.6","4.6","4.6","4.6","4.6","4.6","4.6","4.6","4.6","4.6","4.6","4.6","4.6","4.67","4.6","4.6","4.6","4.67","4.6","4.61","4.7","4.6","4.61","4.7","4.65","4.74","4.65","4.74"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","2.55","2.56","2.57","2.55","2.56","2.57","2.57","2.59","2.57","2.59","3.27","3.33","3.4","3.51","3.27","3.33","3.4","3.51","3.4","3.41","3.53","3.4","3.41","3.53","3.42","3.54","3.42","3.54"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","973","974","974","973","974","974","973","974","973","974","1216","1246","1278","1258","1216","1246","1278","1258","1278","1274","1252","1278","1274","1252","1264","1240","1264","1240"]
["Bereik van het energierendement","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Opmerkingen","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]