{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH11S18DJ6V","EBVH11S23DJ6V","EBVH16S18DJ6V","EBVH16S23DJ6V"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wilt + zwart","Wilt + zwart","Wilt + zwart","Wilt + zwart"]
["","Materiaal","","","","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1655","1855","1,655","1,855"]
["","","","Breedte","mm","595","595","595","595"]
["","","","Diepte","mm","634","634","634","634"]
["Gewicht","Unit","","","kg","124","133","124","133"]
["PED (richtlijn drukapparatuur)","Categorie","","","","Categorie II","Categorie II","Categorie II","Categorie II"]
["Geluidsvermogenniveau","Nom.","","","dB(A)","44.0","44.0","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Nom.","","","dB(A)","30.0","30.0","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","waterzijdig","Min.","°C","15","15","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","60","60","60 (5)","60 (5)"]
["","Koelen","","Min.","°C DB","10","10","10 (5)","10 (5)"]
["","","Waterzijde","Min.","°C","5","5","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22","22","22 (5)","22 (5)"]
["Voeding","Naam","","","","Zie opmerking 6","Zie opmerking 6","Zie opmerking 6","Zie opmerking 6"]
["Elektrische verwarming","Spanningsvorm","","Naam","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frequentie","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spanning","V","230","230","230","230"]
["","Afzekerwaarde","","","A","20","20","20 (7)","20 (7)"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid tot lagere debieten, afhankelijk van de bedrijfsmodus - raadpleeg de ESP-curve.","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid tot lagere debieten, afhankelijk van de bedrijfsmodus - raadpleeg de ESP-curve.","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid tot lagere debieten, afhankelijk van de bedrijfsmodus - raadpleeg de ESP-curve.","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid tot lagere debieten, afhankelijk van de bedrijfsmodus - raadpleeg de ESP-curve."]
["","","","","","(2) - Gebaseerd op een dT van 45 K","(2) - Gebaseerd op een dT van 45 K","(2) - Gebaseerd op een dT van 45 K","(2) - Gebaseerd op een dT van 45 K"]
["","","","","","(3) - Including piping + PHE + back-up heater; excluding expansion vessel","(3) - Including piping + PHE + back-up heater; excluding expansion vessel","(3) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(3) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat"]
["","","","","","(4) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(4) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(4) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(4) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(5) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(5) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(5) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie"]
["","","","","","(6) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(6) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(6) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(6) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)"]