{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH04EA6V","EHBH04EF6V","EHBH08EA6V","EHBH08EF6V"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wilt + zwart","Wilt + zwart","Wilt + zwart","Wilt + zwart"]
["","Materiaal","","","","Kunsthars, metaalplaat","Kunsthars, metaalplaat","Kunsthars, metaalplaat","Kunsthars, metaalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","840","840","840","840"]
["","","","Breedte","mm","440","440","440","440"]
["","","","Diepte","mm","390","390","390","390"]
["Gewicht","Unit","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED (richtlijn drukapparatuur)","Categorie","","","","Art 4.3, Zie opmerking 1","Art 4.3, Zie opmerking 1","Art 4.3, Zie opmerking 1","Art 4.3, Zie opmerking 1"]
["Geluidsvermogenniveau","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","waterzijdig","Min.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Voeding","Naam","","","","Zie opmerking 7","Zie opmerking 7","Zie opmerking 7","Zie opmerking 7"]
["Elektrische verwarming","Spanningsvorm","","Naam","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frequentie","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spanning","V","230","230","230","230"]
["","Afzekerwaarde","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - PED-unitcategorie: Art3§3: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(1) - PED-unitcategorie: Art3§3: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(1) - PED-unitcategorie: Art3§3: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(1) - PED-unitcategorie: Art3§3: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG"]
["","","","","","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing)."]
["","","","","","(3) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit minimale watervolume is voldoende voor de meeste toepassingen. Tijdens kritieke processen kan extra water nodig zijn.","(3) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit minimale watervolume is voldoende voor de meeste toepassingen. Tijdens kritieke processen kan extra water nodig zijn.","(3) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit minimale watervolume is voldoende voor de meeste toepassingen. Tijdens kritieke processen kan extra water nodig zijn.","(3) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit minimale watervolume is voldoende voor de meeste toepassingen. Tijdens kritieke processen kan extra water nodig zijn."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die","(5) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die","(5) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die","(5) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die"]
["","","","","","(6) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(6) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(6) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(6) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie"]
["","","","","","(7) - De hierboven vermelde voeding voor de besturing is enkel voor de boosterverwarming. De schakelkast van de besturing wordt via de buitenunit gevoed. De optionele warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding.","(7) - De hierboven vermelde voeding voor de besturing is enkel voor de boosterverwarming. De schakelkast van de besturing wordt via de buitenunit gevoed. De optionele warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding.","(7) - De hierboven vermelde voeding voor de besturing is enkel voor de boosterverwarming. De schakelkast van de besturing wordt via de buitenunit gevoed. De optionele warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding.","(7) - De hierboven vermelde voeding voor de besturing is enkel voor de boosterverwarming. De schakelkast van de besturing wordt via de buitenunit gevoed. De optionele warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding."]
["","","","","","(8) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(8) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(8) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(8) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)"]
["","","","","","(9) - Selecteer diameter en type conform de nationale en lokale reglementen","(9) - Selecteer diameter en type conform de nationale en lokale reglementen","(9) - Selecteer diameter en type conform de nationale en lokale reglementen","(9) - Selecteer diameter en type conform de nationale en lokale reglementen"]