{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHFZ-D3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHFZ03S18DJ3V (Archived)","EHFZ03S18DA3V (Archived)"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wilt + zwart","Wilt + zwart"]
["","Materiaal","","","","Voorgelakte metaalplaat","Hars, Metaalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1,655","1,655"]
["","","","Breedte","mm","595","595"]
["","","","Diepte","mm","625","634"]
["Gewicht","Unit","","","kg","125"]
["PED (richtlijn drukapparatuur)","Categorie","","","","Art 4.3, Zie opmerking 1"]
["Geluidsvermogenniveau","Nom.","","","dB(A)","42 (4)","42 (2)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Nom.","","","dB(A)","28 (5)","28 (3)"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","waterzijdig","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["","Koelen","","Min.","°CDB","0 (6)"]
["","","Waterzijde","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["Voeding","Naam","","","","Zie opmerking 7","Zie opmerking 4"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50","50"]
["","Spanning","","","V","230","230"]
["Elektrische verwarming","Spanningsvorm","","Naam","","3V3","3V3"]
["","","","Fase","","1~","1~"]
["","","","Frequentie","Hz","50","50"]
["","","","Spanning","V","230","230"]
["","Afzekerwaarde","","","A","16.000","16.000"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - PED-unitcategorie: Art3§3: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(1) - Warmteverlies volgens EN12897"]
["","","","","","(2) - Warmteverlies volgens EN12897","(2) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(3) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die"]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(4) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding."]
["","","","","","(5) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden. Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die","(5) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing)."]
["","","","","","(6) - Raadpleeg het werkbereik van de unit."]
["","","","","","(7) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding."]
["","","","","","(8) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing)."]