{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSHB-E / ERRA08-12EV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSHB12P30EF / ERRA08EAV3","ELSHB12P50EF / ERRA08EAV3","ELSHB12P50EF / ERRA10EAV3","ELSHB12P30EF / ERRA10EAV3","ELSHB12P30EF / ERRA12EAV3","ELSHB12P50EF / ERRA12EAV3"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97 (1)"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Min.","kW","0.72","0.72","0.72","0.72","0.72","0.72 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.25","1.25","1.25","1.25","1.25","1.25 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.69","1.69","2.04","2.04","2.28","2.28 (5)"]
["","Sanitair warm water van 10°C tot 50°C","","Nom.","kWh","3.57","4.82","4.82","3.57","3.57","4.82 (6)"]
["Opwarmingstijd van 10°C tot 50°C","uur","","","","2u 29min","3u 45min","3u 45min","2u 29min","2u 29min","3u 45min"]
["COP","","","","","4.92","4.92","4.92","4.92","4.92","4.92 (2)"]
["Verwarming van sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","L","XL","XL","L","L","XL"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","SCOP","","3.34","3.34","3.34","3.34","3.44","3.44"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","4.69","4.69","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(4) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(4) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(4) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(4) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511"]
["Energie-efficiëntiebereik","","","","","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Opmerkingen","","","","","","","","","","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147."]
["","","","","","","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental"]