{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVX-E6V / ERRA08-12EW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVX12S23EJ6V / ERRA08EAW1","ELVX12S18EJ6V / ERRA08EAW1","ELVX12S23EJ6V / ERRA10EAW1","ELVX12S18EJ6V / ERRA10EAW1","ELVX12S23EJ6V / ERRA12EAW1","ELVX12S18EJ6V / ERRA12EAW1"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45"]
["","Nom.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17"]
["","Max.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","6.81, 6.47","6.81, 6.47","7.97, 6.47","7.97, 6.47","8.62, 6.47","8.62, 6.47"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Min.","kW","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70"]
["","","","Nom.","kW","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21"]
["","","","Max.","kW","1.63","1.63","1.98","1.98","2.21","2.21"]
["","Koelen","","Nom.","kW","2.08, 1.13","2.08, 1.13","2.57, 1.13","2.57, 1.13","2.86, 1.13","2.86, 1.13"]
["","Sanitair warm water van 10°C tot 50°C","","Opgenomen vermogen-=-Sanitair warm water van 10°C tot 50°C-=-Nom.-=-kWu","kWh","3.09","2.54","3.09","2.54","3.09","2.54"]
["Opwarmingstijd van 10°C tot 50°C","uur","","","","2u 10min","1u 51min","2u 10min","1u 51min","2u 10min","1u 51min"]
["COP","","","","","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["EER","","","","","3.28, 5.75","3.28, 5.75","3.10, 5.75","3.10, 5.75","3.01, 5.75","3.01, 5.75"]
["Verwarming van sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","L","L","L","L","L","L"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","SCOP","","3.47","3.47","3.48","3.48","3.58","3.58"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","4.95","4.95","4.98","4.98","4.98","4.98"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511"]
["","","","","","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental"]