{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERLA11-14DW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERLA11D2W1","ERLA11DAW1","ERLA14D2W1","ERLA14DAW1"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","870","870","870","870"]
["","","","Breedte","mm","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Diepte","mm","460","460","460","460"]
["Gewicht","Unit","","","kg","101","101","101","101"]
["Ventilator-","Luchthoeveelheid","Verwarmen","Hoog","m³/min","55.8","55.8","70.4","70.4"]
["","","Koelen","Hoog","m³/min","70.4","70.4","85","85"]
["Bedrijfsbereik","Koelen","","Min.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43","43"]
["Werkingsbereik","Warmtapwater","","Min.","°CDB","-25","-25","-25","-25"]
["Bedrijfsbereik","Sanitair warm water","","Max.","°CDB","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)"]
["Geluidsvermogenniveau","Verwarmen","","Geluidsvermogenniveau-=-Verwarmen-=-Nom.-=-dB(A)","dB(A)","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Verwarmen","","Nom.","dB(A)","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57","2.57"]
["Koelmiddel","Vulling","","","kg","3.8","3.8","3.8","3.8"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","9.5","9.5","9.5","9.5"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["Koelleidingmaten","Afvoer","","","mm","26","26","26","26"]
["","Hoogteverschil","","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["Leidingaansluitingen","Thermische isolatie","","","","Zowel vloeistof- als gasleidingen","Zowel vloeistof- als gasleidingen","Zowel vloeistof- als gasleidingen","Zowel vloeistof- als gasleidingen"]
["Voeding","Naam","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Fase","","","","3~","3~","3~","3~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400"]
["Stroom","Afzekerwaarde","","","A","16","16","16","16"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(1) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(1) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(1) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie"]
["","","","","","(2) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(2) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(2) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(2) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°."]