{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX16E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX16EF9W"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wilt + zwart"]
["","Materiaal","","","","Kunsthars, metaalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","840"]
["","","","Breedte","mm","440"]
["","","","Diepte","mm","390"]
["Gewicht","Unit","","","kg","38.0"]
["Sound power level","Nom.","","","dB(A)","44.0 (4)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Nom.","","","dB(A)","30.0 (5)"]
["Werkingsbereik","Heating","waterzijdig","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["","Koelen","","Min.","°C DB","0 (6)"]
["","","Waterzijde","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["Power supply","Naam","","","","Zie opmerking 8"]
["Elektrische verwarming","Spanningsvorm","","Naam","","9W"]
["","","","Fase","","3~"]
["","","","Frequentie","Hz","50"]
["","","","Spanning","V","400"]
["","Afzekerwaarde","","","A","20.000 (9)"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing)."]
["","","","","","(2) - Inclusief leidingen en back-upverwarming; exclusief expansievat"]
["","","","","","(3) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit minimale watervolume is voldoende voor de meeste toepassingen. Tijdens kritieke processen kan extra water nodig zijn."]
["","","","","","(4) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Waarde gemeten in een echoloze ruimte op 1m afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Het vermelde geluidsdrukniveau is gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem, een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C en een omgevingstemperatuur van 20°C."]
["","","","","","(6) - Raadpleeg het werkbereik van de unit."]
["","","","","","(7) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding"]
["","","","","","(8) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding."]
["","","","","","(9) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)"]