{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSH-D / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSH16P50DA / EPRA14DAW1","ETSH16P30DA / EPRA14DAW1","ETSH16P30DA / EPRA16DAW1","ETSH16P50DA / EPRA16DAW1","ETSH16P30DA / EPRA18DAW1","ETSH16P50DA / EPRA18DAW1"]
["Indoor unit","","","","","ETSH16P50DA","ETSH16P30DA","ETSH16P30DA","ETSH16P50DA","ETSH16P30DA","ETSH16P50DA"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","9.75","9.75","10.44","10.44","11.60","11.60"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Min.","kW","0.84","0.84","0.90","0.90","1.00","1.00"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.17","2.17","2.32","2.32","2.58","2.58"]
["","Sanitair warm water van 10°C tot 50°C","","Opgenomen vermogen-=-Sanitair warm water van 10°C tot 50°C-=-Nom.-=-kWu","kWu","5.78","3.50","3.50","5.78","3.50","5.78"]
["Opwarmingstijd van 10°C tot 50°C","hr","","","","2 uur 18 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","2 uur 18 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","2 uur 18 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C"]
["COP","","","","","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Verwarming van sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","XL","L","L","XL","L","XL"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","A","A","A","A","A","A"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511"]