{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX16E / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30EF / EPRA14DAW1","ETSX16P50EF / EPRA14DAW1","ETSX16P30EF / EPRA16DAW1","ETSX16P50EF / EPRA16DAW1","ETSX16P30EF / EPRA18DAW1","ETSX16P50EF / EPRA18DAW1"]
["Indoor unit","","","","","ETSX16P30EF","ETSX16P50EF","ETSX16P30EF","ETSX16P50EF","ETSX16P30EF","ETSX16P50EF"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","9.75","9.75","10.44","10.44","11.60","11.60"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","10.6, 6.90","11.5, 7.88","11.5, 7.88","12.5, 8.86","12.5, 8.86"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Min.","kW","0.84","0.84","0.90","0.90","1.00","1.00"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.17","2.17","2.32","2.32","2.58","2.58"]
["","Koelen","","Nom.","kW","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.80, 2.93","2.80, 2.93","3.05, 3.31","3.05, 3.31"]
["COP","","","","","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.09, 2.68","4.09, 2.68"]
["Verwarming van sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511"]