{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E6V / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S23EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA14DAV3","ETVH16S23EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA16DAV3","ETVH16S23EA6V / EPRA18DAV3","ETVH16S18EA6V / EPRA18DAV3"]
["Sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","XL","","XL","","XL"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","A","","A","","A"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67","5.00 (2)","5.00","5.00 (2)","5.00"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","Seasonal space heating eff. class","","A++","","A++","","A++"]
["","","","ηs (seizoensefficiëntie ruimteverwarming)","%","140","","140","","140"]
["","","","SCOP","","3.58","","3.58","","3.58"]
["Heat up time from 10°C to 50°C","hr","","","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature","","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","","kW","5.69 (2)","","9.00 (2)","","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","","3.96 (1)","","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","10.18 (1)","","10.91 (1)","","12.12 (1)"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Max.","kW","2.09 (5)","","2.24 (5)","","2.49 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.88 (5)","","0.95 (5)","","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","","1.80 (2)","","1.80 (2)"]
["","Domestic hot water from 10°C to 50°C","","Nom.","kWu","2.85 (6)","","2.85 (6)","","2.85 (6)"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Capaciteit overeenkomstig norm EN14511 en geldig voor een verwarmd waterbereik met dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(3) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511"]
["","","","","","(4) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(4) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","(4) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147."]
["","","","","","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","(5) - Het opgenomen vermogen is het totaal van binnen- en buitenunits, met inbegrip van de circulatiepomp; overeenkomstig EN14511","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental"]
["","","","","","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147.","","(6) - Getest bij Ta DB/NB 7°C/6°C. Conform EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental","","(7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) met pomp aan volledig toerental"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Min.","","","kW","","3.70","","3.96","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","","5.69","","9.00","","9.00"]
["","Max.","","","kW","","10.18","","10.91","","12.12"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Min.","kW","","0.88","","0.95","","1.05"]
["","","","Nom.","kW","","1.22","","1.80","","1.80"]
["","","","Max.","kW","","2.09","","2.24","","2.49"]
["","Sanitair warm water van 10°C tot 50°C","","Opgenomen vermogen-=-Sanitair warm water van 10°C tot 50°C-=-Nom.-=-kWu","kWu","","2.57","","2.57","","2.57"]
["Opwarmingstijd van 10°C tot 50°C","hr","","","","","9u20min bij omgevingstemperatuur van 7°C","","9u20min bij omgevingstemperatuur van 7°C","","9u20min bij omgevingstemperatuur van 7°C"]
["Verwarming van sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","","L","","L","","L"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","","A","","A","","A"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","SCOP","","","3.58","","3.58","","3.58"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","","A++","","A++","","A++"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","","4.51","","4.51","","4.51"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","","A+++","","A+++","","A+++"]