{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","kW","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Koeling","SEER","","","5.70","5.70","5.70","5.70 (6)","5.21","5.21","5.21 (6)"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","418","583.333","583.333","","806.142","806.142"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","","12.00","12.00"]
["","Energieklasse","","","A+","A+","A+","","A","A"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","7.60","8.03","8.03","","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91","3.91","3.91 (6)","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Energieklasse","","","A","A","A","","A","A"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","2,693","2,874","2,874","","2,949","2,949"]
["Nominaal energierendement","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","1,059","1,285","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","COP","","","4.10","4.30","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Opmerkingen","","","","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(1) - Jaarlijks energieverbruik: op basis van een gemiddelde van 500 bedrijfsuren per jaar bij vollast (nominale omstandigheden)"]
["","","","","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(2) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","(2) - Energielabel: schaalverdeling van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)"]
["","","","","","","","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","","","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","","","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","","","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","","","(5) - Jaarlijks energieverbruik is conform richtlijn 2002/31/EC inzake energielabels","","","(5) - Jaarlijks energieverbruik is conform richtlijn 2002/31/EC inzake energielabels"]
["","","","","","","","(6) - SEER en SCOP zijn conform EN 14825","","","(6) - SEER en SCOP zijn conform EN 14825"]
["","","","","","","","(7) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting","","","(7) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting"]