{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Verwarmen","Hoog","dB(A)","40","40"]
["","","Laag","dB(A)","33","33"]
["","Koelen","Laag","dB(A)","33","33"]
["","","Hoog","dB(A)","40","40"]
["Regelsystemen","Bedrade afstandsbediening","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Totale koelcapaciteit","Totaalvermogen","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Koelleidingmaten","Vloeistof","Buitendiameter","mm","9.52","9.52"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","15.9","15.9"]
["","Afvoer","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Power input","Koelen","Nom.","kW","0.35"]
["","Verwarmen","Nom.","kW","0.35"]
["Vereiste plafondruimte >","mm","","","350","350"]
["Sound power level","Koelen","","dB(A)","66","66"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","1,400","1,400"]
["","","Diepte","mm","700","700"]
["","","Hoogte","mm","300","300"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerd staal"]
["","Kleur","","","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Not painted"]
["Gewicht","Unit","","kg","45","45"]
["Ventilator","Externe statische druk","Hoog","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Afvoerhoogte","mm","","","625","625"]
["Sierpaneel","Gewicht","","kg","6.5","6.5"]
["","Model","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Afmetingen","Hoogte","mm","55","55"]
["","","Diepte","mm","500","500"]
["","","Breedte","mm","1,500","1,500"]
["","Kleur","","","Wit (10Y9/0.5)","Wit (10Y9/0.5)"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~"]
["","Frequentie","","Hz","50/60","50/60"]
["","Naam","","","VE","VE"]
["","Spanning","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB; buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor."]
["","","","","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - De geluidsdrukwaarden gelden voor een unit met achteraanzuiging."]
["","","","","(4) - De geluidsdrukwaarden gelden voor een unit met achteraanzuiging.","(4) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG"]
["","","","","(5) - PED-unitcategorie: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(5) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal); hoogteverschil: 0m"]