{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":14,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L9V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L9V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG71L9V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L9V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L9V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L9V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L9V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG125L9V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG125L9V1B","FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQG125L9V1B"]
["Koeling","SEER","","","4.80","4.80","4.80","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","496","496","496","652","652","652","652","824","824","824"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["","Energieklasse","","","B","B","B","A","A","A","A","A","A","A"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","6.00","6.00","6.00","10.7","11.3","10.74","11.30","12.7","11.3","12.7"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energieklasse","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","2,211","2,211","2,211","3,957","4,164","3,957","4,164","4,683","4,164","4,683"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU"]