{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG125L9V1B"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","6.80 (1)"]
["Koeling","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","425","467","652","652","875","875","875"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Vermogen","Pdesign","kW","7.60","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","2,727","2,211","2,800","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Nominaal energierendement","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","983"]
["","EER","","","3.46 (3)"]
["","COP","","","4.00 (3)"]
["","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A"]
["","","Verwarming","","A"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","7.50 (2)"]
["Koeling","SEER","","","5.61","5.10","5.10","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Energieklasse","","","A+","A","A","A","B","B","B"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","SCOP/A","","","3.90","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Energieklasse","","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU","(3) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU"]