{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-D9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF60F2V1B / RXF60D5V1B9","FTXF71F2V1B / RXF71D5V1B9"]
["Totale koelcapaciteit","Min.","","kW","1.70","2.30"]
["","Nom.","","kW","6","7.10"]
["","Max.","","kW","7","7.30"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Min.","","kW","1.70","2.30"]
["","Nom.","","kW","6.40","8.20"]
["","Max.","","kW","8","9"]
["Nominaal rendement","EER","","","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.93","3.15"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu","923","1,387"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","E"]
["","","Verwarming","","A","A"]
["Koeling","Koeling-=-Energieklasse","","","A++","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","6","7.10"]
["","SEER","","","6.15","5.15"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","342","483"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A+","A"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","4.80","6.20"]
["","SCOP/A","","","4.06","3.81"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","4.24","5.02"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","1,654","2,275"]
["Opmerkingen","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]