{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":16,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXM20A2V1B (Archived)","FTXM25A2V1B (Archived)","FTXM25A5V1B (Archived)","FTXM35A5V1B (Archived)","FTXM35A2V1B (Archived)","FTXM42A2V1B (Archived)","FTXM42A5V1B (Archived)","FTXM50A5V1B (Archived)","FTXM50A2V1B (Archived)","FTXM60A2V1B (Archived)","FTXM71A2V1B (Archived)"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","0.019","0.019","0.019","0.029","0.029","0.031","0.031","0.034","0.034","0.035","0.037"]
["","Verwarmen","","Nom.","kW","0.018","0.018","0.018","0.019","0.019","0.035","0.035","0.036","0.036","0.034","0.041"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","298","298","298","298","298","298","298","298","298","298","298"]
["","","","Breedte","mm","804","804","804","804","804","804","804","804","804","997","997"]
["","","","Diepte","mm","252","252","252","252","252","252","252","252","252","292","292"]
["Gewicht","Unit","","","kg","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","11.5","14.5","14.5"]
["Ventilator-","Luchthoeveelheid","Koelen","Hoog","m³/min","11.9","11.9","11.9","13.2","13.2","13.3","13.3","12.7","12.7","15.6","15.8"]
["Ventilator","Luchtdebiet","Koeling","Middelhoog","m³/min","8.9","8.9","8.9","9.4","9.4","9.8","9.8","10.4","10.4","13.4","13.6"]
["Ventilator-","Luchthoeveelheid","Koelen","Laag","m³/min","6.3","6.3","6.3","7.1","7.1","7.2","7.2","7.8","7.8","11.2","11.4"]
["","","","Fluisterstille werking","m³/min","4.9","4.9","4.9","4.6","4.6","5.0","5.0","5.9","5.9","8.6","9.3"]
["","","Verwarmen","Hoog","m³/min","11.4","11.4","11.4","11.1","11.1","14.0","14.0","14.5","14.5","15.9","17.3"]
["Ventilator","Luchtdebiet","Verwarming","Middelhoog","m³/min","9.2","9.2","9.2","9.4","9.4","10.0","10.0","11.5","11.5","14.6","15.3"]
["Ventilator-","Luchthoeveelheid","Verwarmen","Laag","m³/min","6.9","6.9","6.9","6.9","6.9","7.1","7.1","8.6","8.6","11.8","12.3"]
["","","","Fluisterstille werking","m³/min","4.9","4.9","4.9","5.1","5.1","5.3","5.3","6.9","6.9","10.5","11.2"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","","dB(A)","54","54","54","58","58","60","60","60","60","60","60"]
["","Verwarmen","","","dB(A)","53","53","53","53","53","60","60","60","60","59","61"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Hoog","dB(A)","41","41","41","45","45","45","45","46","46","46","47"]
["Geluidsdrukniveau","Koeling","","Middelhoog","dB(A)","33","33","33","37","37","38","38","40","40","42","43"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Laag","dB(A)","25","25","25","29","29","30","30","33","33","37","38"]
["","","","Fluisterstille werking","dB(A)","19","19","19","19","19","21","21","27","27","30","32"]
["","Verwarmen","","Hoog","dB(A)","39","39","39","39","39","45","45","46","46","45","46"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarming","","Middelhoog","dB(A)","34","34","34","35","35","37","37","41","41","41","42"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Verwarmen","","Laag","dB(A)","26","27","27","28","28","29","29","34","34","36","37"]
["","","","Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dBA","dB(A)","20","20","20","20","20","21","21","31","31","33","34"]
["Koelmiddel","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Drainage","","","","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Regelsystemen","IR-afstandsbediening","","","","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86","ARC466A86"]
["","Bedrade afstandsbediening","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standaard-accessoires","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation plate","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screw cover","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Voeding","Naam","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["Standaard-accessoires","FTXM60A2V1B","","","","","","","","","","","","","1"]
["","FTXM71A2V1B","","","","","","","","","","","","","","1"]