{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 2MXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B8","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B8","FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM35R2V1B / FTXM35R2V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 2MXM68A2V1B8","FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 2MXM68A2V1B8"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","kW","5.00","5.00","6.8","6.8","6.7","6.8","6.7","6.8"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","kW","5.60","5.60","8.60","8.60","8.30","8.60","8.30","8.60"]
["Nominaal rendement","EER","","","4.01","4.01","3.59","3.59","3.74","3.94","3.74","3.94"]
["","COP","","","4.08","4.08","3.82","3.82","3.95","3.81","3.95","3.81"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWh","623","623","947","947","896","863","896","863"]
["Nominaal energierendement","Richtlijn Energielabels","Koeling","","A","A"]
["","","Verwarming","","A","A"]
["Koeling","Koeling-=-Energieklasse","","","A+++","A+++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","5.00","5.00","6.80","6.80","6.70","6.80","6.70","6.80"]
["","SEER","","","8.53","8.53","6.75","6.75","6.94","6.97","6.94","6.97"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","205","205","353","353","338","342","338","342"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Energieklasse","","","A++","A++","A","A","A","A+","A","A+"]
["","Vermogen","Pdesign","kW","4.20","4.20","4.50","4.50","4.30","4.80","4.30","4.80"]
["","SCOP/A","","","4.61","4.61","3.90","3.90","3.86","4.00","3.86","4.00"]
["","Pdh-verwarmingsvermogen bij -10 °C","","kW","3.20","3.20","3.55","3.55","3.41","3.73","3.41","3.73"]
["","Jaarlijks energieverbruik","","kWu/a","1,275","1,275","1614","1614","1560","1680","1560","1680"]
["Opmerkingen","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemp.: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m.","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CWB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0m."]
["","","","","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik","(3) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik"]
["","","","","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(4) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["Bereik van het energierendement","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]