{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04CB3V (Archived)","EHBX08CB9W (Archived)","EHBX08CB3V (Archived)","EHBX11CB3V (Archived)","EHBX11CB9W (Archived)","EHBX16CB3V (Archived)","EHBX16CB9W (Archived)"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit"]
["","Materiaal","","","","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","890","890","890","890","890","890","890"]
["","","","Breedte","mm","480","480","480","480","480","480","480"]
["","","","Diepte","mm","344","344","344","344","344","344","344"]
["Gewicht","Unit","","","kg","42.0","45.0","44.0","43.0","45.0","44.0","46.0"]
["PED (richtlijn drukapparatuur)","Categorie","","","","Art3§3, Zie opmerking 1","Categorie I, Zie opmerking 1","Categorie I, Zie opmerking 1","Art3§3, Zie opmerking 1","Art3§3, Zie opmerking 1","Art3§3, Zie opmerking 1","Art3§3, Zie opmerking 1"]
["Geluidsvermogenniveau","Nom.","","","dBA","40.0","40.0","40.0","41.0 (4)","41.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Nom.","","","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0 (5)","27.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","waterzijdig","Min.","°C","15","15","15","15 (6)","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0","55.0","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)","55.0 (8)"]
["","Koelen","Waterzijde","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)","5.00 (9)"]
["","","","Max.","°C","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0","22.0"]
["Voeding","Naam","","","","Zie opmerking 11","Zie opmerking 11","Zie opmerking 11","Zie opmerking 11","Zie opmerking 11","Zie opmerking 11","Zie opmerking 11"]
["Elektrische verwarming","Spanningsvorm","","Naam","","3V3","9W","3V3","3V3","9W","3V3","9W"]
["","","","Fase","","1~","Raadpleeg installatiehandleiding of tekening 4D093592","1~","1~","Raadpleeg installatiehandleiding of tekening 4D093592","1~","Raadpleeg installatiehandleiding of tekening 4D093592"]
["","","","Frequentie","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Spanning","V","230","","230","230","","230"]
["Kabelaansluitingen","Voor aansluiting met gebruikersinterface","","Aantal","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","","","Opmerking","","075 mm² tot 125 mm² (max. lengte 500 m)","075 mm² tot 125 mm² (max. lengte 500 m)","075 mm² tot 125 mm² (max. lengte 500 m)","075 mm² tot 125 mm² (max. lengte 500 m)","075 mm² tot 125 mm² (max. lengte 500 m)","075 mm² tot 125 mm² (max. lengte 500 m)","075 mm² tot 125 mm² (max. lengte 500 m)"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(1) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing)."]
["","","","","","(2) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(2) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(2) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(2) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(2) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(2) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(2) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat"]
["","","","","","(3) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(3) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten in een echoloze ruimte op 1 m afstand van de unit. Dit is een relatieve waarde, die afhangt van de afstand en van de akoestische omgeving. Het vermelde geluidsdrukniveau is de binnen het bedrijfsbereik van de unit maximale mogelijke waarde.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten in een echoloze ruimte op 1 m afstand van de unit. Dit is een relatieve waarde, die afhangt van de afstand en van de akoestische omgeving. Het vermelde geluidsdrukniveau is de binnen het bedrijfsbereik van de unit maximale mogelijke waarde.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten in een echoloze ruimte op 1 m afstand van de unit. Dit is een relatieve waarde, die afhangt van de afstand en van de akoestische omgeving. Het vermelde geluidsdrukniveau is de binnen het bedrijfsbereik van de unit maximale mogelijke waarde.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten in een echoloze ruimte op 1 m afstand van de unit. Dit is een relatieve waarde, die afhangt van de afstand en van de akoestische omgeving. Het vermelde geluidsdrukniveau is de binnen het bedrijfsbereik van de unit maximale mogelijke waarde.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten in een echoloze ruimte op 1 m afstand van de unit. Dit is een relatieve waarde, die afhangt van de afstand en van de akoestische omgeving. Het vermelde geluidsdrukniveau is de binnen het bedrijfsbereik van de unit maximale mogelijke waarde.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten in een echoloze ruimte op 1 m afstand van de unit. Dit is een relatieve waarde, die afhangt van de afstand en van de akoestische omgeving. Het vermelde geluidsdrukniveau is de binnen het bedrijfsbereik van de unit maximale mogelijke waarde.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten in een echoloze ruimte op 1 m afstand van de unit. Dit is een relatieve waarde, die afhangt van de afstand en van de akoestische omgeving. Het vermelde geluidsdrukniveau is de binnen het bedrijfsbereik van de unit maximale mogelijke waarde."]
["","","","","","(5) - 15℃-25°C: Enkel BUH geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(5) - 15℃-25°C: Enkel BUH geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(5) - 15℃-25°C: Enkel BUH geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(5) - 15℃-25°C: Enkel BUH geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(5) - 15℃-25°C: Enkel BUH geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(5) - 15℃-25°C: Enkel BUH geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling","(5) - 15℃-25°C: Enkel BUH geen warmtepomp-bedrijf = tijdens inbedrijfstelling"]
["","","","","","(6) - Als condensatie verwacht wordt, moet de installatie van een EEKHBDP*-condensbak worden overwogen.","(6) - Als condensatie verwacht wordt, moet de installatie van een EEKHBDP*-condensbak worden overwogen.","(6) - Als condensatie verwacht wordt, moet de installatie van een EEKHBDP*-condensbak worden overwogen.","(6) - Raadpleeg het bedrijfsbereik voor details over verschillen tussen *RHQ*- en *RLQ*-modellen.","(6) - Raadpleeg het bedrijfsbereik voor details over verschillen tussen *RHQ*- en *RLQ*-modellen.","(6) - Raadpleeg het bedrijfsbereik voor details over verschillen tussen *RHQ*- en *RLQ*-modellen.","(6) - Raadpleeg het bedrijfsbereik voor details over verschillen tussen *RHQ*- en *RLQ*-modellen."]
["","","","","","(7) -                                             >                      50°C enkel BSH, zonder warmtepomp                    ","(7) -                                             >                      50°C enkel BSH, zonder warmtepomp                    ","(7) -                                             >                      50°C enkel BSH, zonder warmtepomp                    ","(7) - Als condensatie verwacht wordt, moet de installatie van een EEKHBDP*-condensbak worden overwogen.","(7) - Als condensatie verwacht wordt, moet de installatie van een EEKHBDP*-condensbak worden overwogen.","(7) - Als condensatie verwacht wordt, moet de installatie van een EEKHBDP*-condensbak worden overwogen.","(7) - Als condensatie verwacht wordt, moet de installatie van een EEKHBDP*-condensbak worden overwogen."]
["","","","","","","","","(8) -                                             >                      50°C enkel BSH, zonder warmtepomp                    ","(8) -                                             >                      50°C enkel BSH, zonder warmtepomp                    ","(8) -                                             >                      50°C enkel BSH, zonder warmtepomp                    ","(8) -                                             >                      50°C enkel BSH, zonder warmtepomp                    "]