{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH08S18EJ9W (Archived)","EHVH08S18EA9W (Archived)","EHVH08S23EA9W (Archived)","EHVH08S23EJ9W (Archived)"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wilt + zwart","Wilt + zwart","Wilt + zwart","Wilt + zwart"]
["","Materiaal","","","","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Breedte","mm","595","595","595","595"]
["","","","Diepte","mm","625","625","625","625"]
["Gewicht","Unit","","","kg","119","119","128","128"]
["PED (richtlijn drukapparatuur)","Categorie","","","","Art 4.3, Zie opmerking 1","Art 4.3, Zie opmerking 1","Art 4.3, Zie opmerking 1","Art 4.3, Zie opmerking 1"]
["Geluidsvermogenniveau","Nom.","","","dB(A)","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Nom.","","","dB(A)","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","waterzijdig","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Koelen","","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Waterzijde","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Voeding","Naam","","","","Zie opmerking 9","Zie opmerking 9","Zie opmerking 9","Zie opmerking 9"]
["Elektrische verwarming","Spanningsvorm","","Naam","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Fase","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frequentie","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spanning","V","400","400","400","400"]
["","Afzekerwaarde","","","A","20","20","20","20"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - PED-unitcategorie: Art3§3: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(1) - PED-unitcategorie: Art3§3: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(1) - PED-unitcategorie: Art3§3: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG","(1) - PED-unitcategorie: Art3§3: valt niet binnen het toepassingsgebied van PED ingevolge artikel 1, item 3.6 van 97/23/EG"]
["","","","","","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(2) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing)."]
["","","","","","(3) - Gebaseerd op een dT van 45 K","(3) - Gebaseerd op een dT van 45 K","(3) - Gebaseerd op een dT van 45 K","(3) - Gebaseerd op een dT van 45 K"]
["","","","","","(4) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(4) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(4) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat","(4) - Inclusief leidingen + PHE + back-upverwarming; exclusief expansievat"]
["","","","","","(5) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit minimale watervolume is voldoende voor de meeste toepassingen. Tijdens kritieke processen kan extra water nodig zijn.","(5) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit minimale watervolume is voldoende voor de meeste toepassingen. Tijdens kritieke processen kan extra water nodig zijn.","(5) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit minimale watervolume is voldoende voor de meeste toepassingen. Tijdens kritieke processen kan extra water nodig zijn.","(5) - Exclusief het watervolume in de unit. Dit minimale watervolume is voldoende voor de meeste toepassingen. Tijdens kritieke processen kan extra water nodig zijn."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C - Uitgaand water condensor (LWC) 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(7) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(7) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(7) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten. Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","(8) - Raadpleeg het werkbereik van de unit.","(8) - Raadpleeg het werkbereik van de unit.","(8) - Raadpleeg het werkbereik van de unit.","(8) - Raadpleeg het werkbereik van de unit."]
["","","","","","(9) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding.","(9) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding.","(9) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding.","(9) - De hierboven vermelde voeding voor de hydrokit is enkel voor de back-upverwarmer. Het aansluitblok en de pomp van de hydrokit worden geleverd via de buitenunit. De optionele sanitaire warmwatertank heeft een afzonderlijke voeding."]
["","","","","","(10) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(10) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(10) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(10) - 4-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)"]
["","","","","","(11) - 2-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(11) - 2-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(11) - 2-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)","(11) - 2-polige zekering 20 A curve 400 V klasse C (zie bedradingsschema)"]