{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADY17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADY17","EKHBRD014ADY17","EKHBRD016ADY17"]
["Behuizing","Kleur","","","","Metaalgrijs","Metaalgrijs","Metaalgrijs"]
["","Materiaal","","","","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat","Voorgelakte metaalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","705","705","705"]
["","","","Breedte","mm","600","600","600"]
["","","","Diepte","mm","695","695","695"]
["Gewicht","Unit","","","kg","147","147","147"]
["PED (richtlijn drukapparatuur)","Categorie","","","","Valt buiten PED-richtlijn wegens artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EC.","Valt buiten PED-richtlijn wegens artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EC.","Valt buiten PED-richtlijn wegens artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EC."]
["Koelmiddel","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Vulling","","","kg","2.60","2.60","2.60"]
["Geluidsvermogenniveau","Nom.","","","dBA","59.0 (3)","60.0 (3)","60.0 (3)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Nom.","","","dBA","43.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","45.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","46.0 (5) (4), 46.0 (5) (4), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","waterzijdig","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Voeding","Naam","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3~","3~","3~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Stroom","Afzekerwaarde","","","A","16","16","16"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Nominaal waterdebiet voor Dt: 10℃","(1) - Nominaal waterdebiet voor Dt: 10℃","(1) - Nominaal waterdebiet voor Dt: 10℃"]
["","","","","","(2) - Maximaal waterdebiet voor Dt: 5℃","(2) - Maximaal waterdebiet voor Dt: 5℃","(2) - Maximaal waterdebiet voor Dt: 5℃"]
["","","","","","(3) - Geluidsdrukniveau gemeten volgens ISO3744. Het geluidsvermogenniveau wordt berekend aan de hand van het geluidsdrukniveau.","(3) - Geluidsdrukniveau gemeten volgens ISO3744. Het geluidsvermogenniveau wordt berekend aan de hand van het geluidsdrukniveau.","(3) - Geluidsdrukniveau gemeten volgens ISO3744. Het geluidsvermogenniveau wordt berekend aan de hand van het geluidsdrukniveau."]
["","","","","","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; omgevingstemperaturen 7°CDB/6°CWB","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; omgevingstemperaturen 7°CDB/6°CWB","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; omgevingstemperaturen 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(5) - De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; omgevingstemperaturen 7°CDB/6°CWB","(5) - De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; omgevingstemperaturen 7°CDB/6°CWB","(5) - De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; omgevingstemperaturen 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(6) - De geluidswaarden gelden voor vrije condities aangezien ze gemeten worden in een semi-echoloze ruimte. Bij meting van het geluid in werkelijke montageomstandigheden is de gemeten waarde hoger als gevolg van omgevingsgeluiden en geluidsweerkaatsing.","(6) - De geluidswaarden gelden voor vrije condities aangezien ze gemeten worden in een semi-echoloze ruimte. Bij meting van het geluid in werkelijke montageomstandigheden is de gemeten waarde hoger als gevolg van omgevingsgeluiden en geluidsweerkaatsing.","(6) - De geluidswaarden gelden voor vrije condities aangezien ze gemeten worden in een semi-echoloze ruimte. Bij meting van het geluid in werkelijke montageomstandigheden is de gemeten waarde hoger als gevolg van omgevingsgeluiden en geluidsweerkaatsing."]
["","","","","","(7) - EW = wateringangstemperatuur - LW = wateruitgangstemperatuur","(7) - EW = wateringangstemperatuur - LW = wateruitgangstemperatuur","(7) - EW = wateringangstemperatuur - LW = wateruitgangstemperatuur"]
["","","","","","(8) - Buitentemperatuur, binnentemperatuur: 5°C~30°C","(8) - Buitentemperatuur, binnentemperatuur: 5°C~30°C","(8) - Buitentemperatuur, binnentemperatuur: 5°C~30°C"]
["","","","","","(9) - Raadpleeg de TW-tekening voor meer informatie over het werkbereik Voor een combinatie EKHBRD*AC* + EMRQ*, zie werkbereik EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Raadpleeg de TW-tekening voor meer informatie over het werkbereik Voor een combinatie EKHBRD*AC* + EMRQ*, zie werkbereik EMRQ* ! -> -15°C","(9) - Raadpleeg de TW-tekening voor meer informatie over het werkbereik Voor een combinatie EKHBRD*AC* + EMRQ*, zie werkbereik EMRQ* ! -> -15°C"]