{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DBW17","EPRA14DAW17","EPRA16DBW17","EPRA16DAW17","EPRA18DBW17","EPRA18DAW17"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1003","1003","1003","1003","1003","1003"]
["","","","Breedte","mm","1270","1270","1270","1270","1270","1270"]
["","","","Diepte","mm","533","533","533","533","533","533"]
["Gewicht","Unit","","","kg","150","151","150","151","150","151"]
["Bedrijfsbereik","Koelen","","Min.","°CDB","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43","43","43","43"]
["Werkingsbereik","Warmtapwater","","Min.","°CDB","-28","-28","-28","-28","-28","-28"]
["Bedrijfsbereik","Sanitair warm water","","Max.","°CDB","35","35","35","35","35","35"]
["Geluidsvermogenniveau","Verwarmen","","Geluidsvermogenniveau-=-Verwarmen-=-Nom.-=-dB(A)","dBA","56.0","56.0","56.0","56.0","59.0","59.0"]
["","Koelen","","Geluidsvermogenniveau-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A)","dBA","65.0","65.0","65.0","65.0","65.0","65.0"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Verwarmen","","Nom.","dBA","43.0","43.0","43.0","43.0","48.0","48.0"]
["","Koelen","","Nom.","dBA","52","52","52","52","52","52"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84","2.84","2.84","2.84"]
["Koelmiddel","Vulling","","","kg","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2"]
["Koelleidingmaten","Hoogteverschil","","Max.","m","10.0","10.0","10.0","10.0","10.0","10.0"]
["Voeding","Naam","","","","W1","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Stroom","Afzekerwaarde","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ) - Verwarmen Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C)","(1) - Koelen Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ) - Verwarmen Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C)","(1) - Koelen Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ) - Verwarmen Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C)","(1) - Koelen Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ) - Verwarmen Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C)","(1) - Koelen Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ) - Verwarmen Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C)","(1) - Koelen Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ) - Verwarmen Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt=5°C)","(3) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt=5°C)","(3) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt=5°C)","(3) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt=5°C)","(3) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt=5°C)","(3) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Raadpleeg de tekening met geluidsspectrum-gegevens voor meer informatie. Omstandigheid: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(5) - Percentage van verwarmingscapaciteit aan Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Percentage van verwarmingscapaciteit aan Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Percentage van verwarmingscapaciteit aan Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Percentage van verwarmingscapaciteit aan Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Percentage van verwarmingscapaciteit aan Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(5) - Percentage van verwarmingscapaciteit aan Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]