{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERQ-AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERQ125A7W1B","ERQ200A7W1B","ERQ250A7W1B"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Nom.","","","dB(A)","54","57","58"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","1","1","1"]
["","Bedieningshandleiding","","","","1","1","1"]
["","Aansluitleidingen","","","","4","4","4"]
["Koudemiddel","Charge","","","TCO2Eq","12.9","16.1","17.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Vulling","","","kg","6.2","7.7","8.4"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Bedrijfsbereik","Koelen","","Max.","°CDB","43","43","43"]
["","","","Min.","°CDB","-5","-5","-5"]
["","Verwarmen","","Max.","°CWB","15","15","15"]
["","","","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","14.0 (1)","22.4 (1)","28.0 (1)"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","15.9","19.1","22.2"]
["","","","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","3.52 (1)","5.22 (1)","7.42 (1)"]
["Geluidsvermogenniveau","Nom.","","","dB(A)","72","78","78"]
["COP","","","","","4.00 (2)","4.50 (2)","4.09 (2)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","635","930","930"]
["","","","Diepte","mm","765","765","765"]
["","","","Hoogte","mm","1,680","1,680","1,680"]
["Gewicht","Unit","","","kg","159","187","240"]
["Ventilator","Luchthoeveelheid","Verwarmen","Nom.","m³/min","95","171","185"]
["","","Koelen","Nom.","m³/min","95","171","185"]
["EER","","","","","3.98 (1)","4.29 (1)","3.77 (1)"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","","kW","16.0 (2)","25.0 (2)","31.5 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50"]
["","Naam","","","","W1","W1","W1"]
["","Spanning","","","V","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(3) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(3) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(3) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten."]
["","","","","","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","(6) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(6) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(6) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar)."]
["","","","","","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(8) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(8) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(8) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(10) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(10) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(10) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling."]
["","","","","","(11) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(11) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(11) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(12) - FLA staat voor de amperage bij vollastbelasting van de ventilatormotor.","(12) - FLA staat voor de amperage bij vollastbelasting van de ventilatormotor.","(12) - FLA staat voor de amperage bij vollastbelasting van de ventilatormotor."]
["","","","","","(13) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11(1), respectievelijk EN/IEC 61000-3-12(2), kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetwerkbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys ≤ Zmax, respectievelijk Ssc ≥ minimum Ssc waarde.","(13) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11(1), respectievelijk EN/IEC 61000-3-12(2), kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetwerkbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys ≤ Zmax, respectievelijk Ssc ≥ minimum Ssc waarde.","(13) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11(1), respectievelijk EN/IEC 61000-3-12(2), kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetwerkbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys ≤ Zmax, respectievelijk Ssc ≥ minimum Ssc waarde."]
["","","","","","(14) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A","(14) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A","(14) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A"]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase"]
["","","","","","(16) - Kortsluitvermogen","(16) - Kortsluitvermogen","(16) - Kortsluitvermogen"]
["","","","","","(17) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(17) - Systeemimpedantie","(17) - Systeemimpedantie"]
["","","","","","(18) - Systeemimpedantie","(18) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(18) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]
["","","","","","(19) - MSC is de maximumstroom tijdens de aanloop van de compressor","(19) - MSC is de maximumstroom tijdens de aanloop van de compressor","(19) - MSC is de maximumstroom tijdens de aanloop van de compressor"]