{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dB(A)","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dB(A)","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dB(A)","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Koelen","","Bij lage ventilatorsnelheid","dB(A)","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dB(A)","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dB(A)","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Standaard-accessoires","Montage- en bedieningshandleiding","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Metalen klem voor afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sluitring voor ophangbeugel","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Schroeven","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Isolatie voor fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Afdichtingskussen","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Klemmen","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Koudemiddel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Totale koelcapaciteit","Totale capaciteit","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Drainage","","","","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dB(A)","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Luchtfilter","Type","","","","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Diepte","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Hoogte","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["","Colour","","","","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)"]
["Gewicht","Unit","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Ventilator","Externe statische druk - 50Hz","","Hoog","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Luchthoeveelheid - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Afvoerhoogte","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Stroom - 50Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen."]
["","","","","","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A."]
["","","","","","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]