{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":19,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","JEHCCU-CM1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","JEHCCU0040CM1","JEHCCU0063CM1","JEHCCU0095CM1","JEHCCU0100CM1","JEHCCU0113CM1","JEHCCU0140CM1","JEHCCU0170CM1","JEHCCU0050CM1","JEHCCU0051CM1","JEHCCU0077CM1","JEHCCU0067CM1","JEHCCU0150CM1 (Archived)","JEHCCU0225CM1 (Archived)","JEHCCU0300CM1 (Archived)"]
["Koelcapaciteit","Middelhoge temperatuur","R-134a","Nom","kW","0.59","1.06","1.60","","","","","","0.89","1.28","","1.27 (1)","2.06 (1)","2.99 (1)"]
["","","R-407F","Nom","kW","","","","1.41","1.74","2.08","","0.86","","","1.15","1.99 (1)","3.40 (1)","4.55 (1)"]
["Parameters at full load and ambient temp. 43°C","R-134a","Te -10°C","Power input (D3)","kW","0.36","0.62","0.89","","","","","","0.53","0.71","","0.85","1.21","1.68"]
["","","","Vermelde COP (COP3)","","1.42","1.40","1.50","","","","","","1.40","1.49","","1.16","1.35","1.49"]
["","","","Koelvermogen (P3)","kW","0.51","0.86","1.34","","","","","","0.74","1.06","","0.98","1.63","2.51"]
["Gewicht","Unit","","","kg","49","57","58","57","58","67","68","49","57","58","56","68","70","72"]
["Koudemiddel","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","","","","","","1,430","1,430","","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","","","","","","R-134a","R-134a","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Parameters bij vollast en omgevingstemp. 32°C (punt A)","R-134a","Te -10°C","Nom. COP (COPA)","","1.50","1.77","1.86","","","","","","1.77","1.85","","1.57","1.81","1.91"]
["","","","Nom. koelvermogen (PA)","kW","0.59","1.06","1.60","","","","","","0.89","1.28","","1.27","2.06","2.99"]
["","","","Nom. opgenomen vermogen (DA)","kW","0.39","0.60","0.86","","","","","","0.50","0.70","","0.81","1.14","1.57"]
["Opgenomen vermogen","Middelhoge temperatuur","R-407F","Nom","kW","","","","0.79","0.94","1.07","","0.49","","","0.65","1.210 (1)","1.830 (1)","2.530 (1)"]
["","","R-134a","Nom","kW","0.39","0.60","0.86","","","","","","0.50","0.70","","0.810 (1)","1.140 (1)","1.570 (1)"]
["COP","Middelhoge temperatuur","","R-134a","","1.50","1.77","1.86","","","","","","1.77","1.85","","1.57 (1)","1.81 (1)","1.91 (1)"]
["","","","R-407F","","","","","1.77","1.85","1.93","","1.77","","","1.76","1.65 (1)","1.86 (1)","1.80 (1)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","876","876","876","876","876","1,101","1,101","876","876","876","876","1,101","1,101","1,101"]
["","","","Diepte","mm","430","430","430","430","430","444","444","430","430","430","430","444","444","444"]
["","","","Hoogte","mm","606","606","606","606","606","662","662","606","606","606","606","662","662","662"]
["Behuizing","Kleur","","","","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs"]
["Ventilator","Type","","","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - Raadpleeg de condities: Buitentemperatuur = 32°C, verdampingstemperatuur = -10°C en 10K superverwarming (toepassing met matige temperatuur)","(1) - Raadpleeg de condities: Buitentemperatuur = 32°C, verdampingstemperatuur = -10°C en 10K superverwarming (toepassing met matige temperatuur)","(1) - Raadpleeg de condities: Buitentemperatuur = 32°C, verdampingstemperatuur = -10°C en 10K superverwarming (toepassing met matige temperatuur)"]
["","","","","","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer."]
["","","","","","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(4) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(4) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]