{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":99,"n_cols":16,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","JEHSCU-CM3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","JEHSCU0200CM3","JEHSCU0250CM3","JEHSCU0300CM3","JEHSCU0350CM3","JEHSCU0360CM3","JEHSCU0800CM3","JEHSCU1000CM3","JEHSCU0400CM3","JEHSCU0500CM3","JEHSCU0600CM3","JEHSCU0680CM3"]
["Koelvermogen","Matige temperatuur","R-134a","Nom","kW","","","","","3.80","8.21","10.75","4.37"]
["","","R-407F","Nom","kW","","","","","5.73","12.90","","6.75","8.18","9.59"]
["Jaarlijks elektriciteitsverbruik Q","R-134a","","Te -10°C","kWu/a","","","","","","16,256.53","19,586.43"]
["Parameters bij vollast en omgevingstemp. 43°C","R-134a","Te -10°C","Power input (D3)","kW","","","","","","4.56","5.92"]
["","","","Vermelde COP (COP3)","","","","","","","1.59","1.60"]
["","","","Koelvermogen (P3)","kW","","","","","","7.26","9.46"]
["Gewicht","Unit","","","kg","","","","","112","204","226","119","123","125","126"]
["Koudemiddel","GWP","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["SEPR (seizoensgebaseerde energieprestatie-ratio)","R-134a","","Te -10°C","","","","","","","3.10","3.37"]
["Parameters bij vollast en omgevingstemp. 32°C (punt A)","R-134a","Te -10°C","Nom. COP (COPA)","","","","","","2.36","2.20","2.21","2.36"]
["","","","Nom. koelvermogen (PA)","kW","","","","","3.80","8.21","10.75","4.37"]
["","","","Nom. opgenomen vermogen (DA)","kW","","","","","1.61","3.74","4.86","1.85"]
["Opgenomen vermogen","Matige temperatuur","R-407F","Nom","kW","","","","","2.91","6.13","","3.21","4.36","5.03"]
["","","R-134a","Nom","kW","","","","","1.61","3.74","4.86","1.85"]
["COP","Medium temperature","","R-134a","","","","","","2.36","2.20","2.21","2.36"]
["","","","R-407F","","","","","","1.97","2.10","","2.10","1.88","1.91"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","","","","","1,353","1,348","1,348","1,353","1,353","1,353","1,353"]
["","","","Diepte","mm","","","","","575","612","612","575","575","575","575"]
["","","","Hoogte","mm","","","","","872","1,727","1,727","872","872","872","872"]
["Behuizing","Kleur","","","","","","","","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs"]
["Ventilator","Type","","","","","","","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","","Hz","","","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","","","","","400","400","400","400","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - Raadpleeg de condities: Buitentemperatuur = 32°C, verdampingstemperatuur = -10°C en 10K superverwarming (toepassing met matige temperatuur)","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C"]
["","","","","","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer.","(2) - Geluidsdruk wordt gemeten op 10 m in anti-echo-kamer."]
["","","","","","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(3) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen"]
["","","","","","(4) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - Retourtemperatuur gas van 20°C, behalve voor R-407H","(4) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - Retourtemperatuur gas van 20°C, behalve voor R-407H","(4) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - Retourtemperatuur gas van 20°C, behalve voor R-407H","","(4) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - Retourtemperatuur gas van 20°C, behalve voor R-407H","(4) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - Retourtemperatuur gas van 20°C, behalve voor R-407H","","(4) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - Retourtemperatuur gas van 20°C, behalve voor R-407H","","(4) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - Retourtemperatuur gas van 20°C, behalve voor R-407H","(4) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - Retourtemperatuur gas van 20°C, behalve voor R-407H"]
["","","","","","(5) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - SH10K voor R-407H","(5) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - SH10K voor R-407H","(5) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - SH10K voor R-407H","","(5) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - SH10K voor R-407H","(5) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - SH10K voor R-407H","","(5) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - SH10K voor R-407H","","(5) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - SH10K voor R-407H","(5) - Gepubliceerde gegevens bij toestand - SH10K voor R-407H"]
["Koelvermogen","Gemiddelde temperatuur","R-407F","Nom","kW","3.33","3.94","4.58"]
["Koelcapaciteit","Middelhoge temperatuur","R-449A","Nom.","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["Koelvermogen","Gemiddelde temperatuur","R-407A","Nom","kW","3.45","4.05","4.69"]
["Koelcapaciteit","Middelhoge temperatuur","R-448A","Nom.","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["Koelvermogen","Gemiddelde temperatuur","R-134a","Nom","kW","2.24","","","3.48"]
["Opgenomen vermogen","Matige temperatuur","R-407F","Nom","kW","1.77","2.15","2.71"]
["","","R-407A","Nom","kW","1.62","2.04","2.44"]
["","Middelhoge temperatuur","R-448A","Nom.","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["","","R-134a","Nom","kW","1.02","","","1.68"]
["","Middelhoge temperatuur","R-449A","Nom.","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["Prestatiecoëfficiënt (COP)","Middelhoge temperatuur","","R-448A","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["","","","R-449A","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["","","","R-407F","","1.88","1.83","1.69"]
["","","","R-134a","","2.19","","","2.08"]
["","","","R-407A","","2.12","1.99","1.92"]
["Parameters bij vollast en omgevingstemp. 32°C (punt A)","R-134a","Te -10°C","Nom. koelvermogen (PA)","kW","2.24","","","3.48"]
["","","","Nom. opgenomen vermogen (DA)","kW","1.02","","","1.68"]
["","","","Nom. COP (COPA)","","2.19","","","2.08"]
["","R-407A","Te -10°C","Nom. koelvermogen (PA)","kW","3.45","4.05","4.69"]
["","","","Nom. opgenomen vermogen (DA)","kW","1.62","2.04","2.44"]
["","","","Nom. COP (COPA)","","2.12","1.99","1.92"]
["","R-407F","Te -10°C","Nom. koelvermogen (PA)","kW","3.33","3.94","4.58"]
["","","","Nom. opgenomen vermogen (DA)","kW","1.77","2.15","2.71"]
["","","","Nom. COP (COPA)","","1.88","1.83","1.69"]
["","R-448A","Te -10°C","Nom. koelvermogen (PA)","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["","","","Nom. opgenomen vermogen (DA)","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["","","","Nom. COP (COPA)","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["","R-449A","Te -10°C","Nom. koelvermogen (PA)","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["","","","Nom. opgenomen vermogen (DA)","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["","","","Nom. COP (COPA)","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["Parameters bij vollast en omgevingstemp. 25°C","R-134a","Te -10°C","Vermelde COP (COP2)","","2.62","","","2.46"]
["","R-407A","Te -10°C","Vermelde COP (COP2)","","2.55","2.36","2.26"]
["","R-407F","Te -10°C","Vermelde COP (COP2)","","2.39","2.29","2.14"]
["","R-448A","Te -10°C","Opgenomen vermogen (D2)","kW","1.43","1.76","2.27"]
["","","","Vermelde COP (COP2)","","2.53","2.32","2.23"]
["","R-449A","Te -10°C","Opgenomen vermogen (D2)","kW","1.43","1.76","2.27"]
["","","","Vermelde COP (COP2)","","2.53","2.32","2.23"]
["Parameters bij vollast en omgevingstemp. 43°C","R-448A","Te -10°C","Vermelde COP (COP3)","","1.31","1.36","1.31","1.26"]
["","R-449A","Te -10°C","Vermelde COP (COP3)","","1.31","1.36","1.31","1.26"]
["Ventilator","Type","","","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","662","662","662","662"]
["","","","Breedte","mm","1101","1101","1101","1101"]
["","","","Diepte","mm","444","444","444","444"]
["Gewicht","Unit","","","kg","69.7","71.7","73.7","73.7"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-134a","","","R-134a"]
["Behuizing","Kleur","","","","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs","Lichtgrijs"]
["Koelmiddel","GWP","","","","1430","","","1430"]
["","Type 2","","","","R-407A","R-407A","R-407A"]
["","Type 4","","","","R-407H","R-407H","R-407H"]
["","Type 3","","","","R-407F","R-407F","R-407F"]
["","Type 5","","","","R-448A","R-448A","R-448A","R-448A"]
["","GWP type 5","","","","1387","1387","1387","1387"]
["","GWP type 2","","","","2107","2107","2107"]
["","Koelmiddel-=-GWP type 3","","","","1825","1825","1825"]
["","GWP type 4","","","","1495","1495","1495"]
["Voeding","Fase","","","","3~","3~","3~","3~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400"]
["Jaarlijks elektriciteitsverbruik Q","R-448A","","Te -10°C","kWu/a","","","","12,363.00"]
["","R-449A","","Te -10°C","kWu/a","","","","12,363.00"]
["SEPR (seizoensgebaseerde energieprestatie-ratio)","R-448A","","Te -10°C","","","","","2.72"]
["","R-449A","","Te -10°C","","","","","2.72"]
["Parameters bij vollast en omgevingstemp. 43°C","R-134a","Te -10°C","Vermelde COP (COP3)","","","","","1.52"]