{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREQ-BY1R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREQ15BY1R","LREQ20BY1R"]
["Werkingsbereik","Omgevingstemperatuur","","Min.","°C","-20 (2)","-20 (2)"]
["","","","Max.","°C","43","43"]
["","Verdamper","Koelen","Min.","°CDB","-45 (1)","-45 (1)"]
["","","","Max.","°CDB","10","10"]
["Compressor 2","Type","","","","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor"]
["Ventilatormotor 2","Output","","","W","350","750"]
["Ventilator","Aantal","","","","2","2"]
["","Type","","","","Schroefventilator","Schroefventilator"]
["Ventilator-","Luchthoeveelheid","Koelen","Nom.","m³/min","230","240"]
["Ventilatormotor","Output","","","W","350","750"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1680","1680"]
["","","","Breedte","mm","1240","1240"]
["","","","Diepte","mm","765","765"]
["Gewicht","Unit","","","kg","331","337"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-410A","R-410A"]
["Behuizing","Kleur","","","","Ivoorwit (Munsell code: 5Y7.5/1)","Ivoorwit (Munsell code: 5Y7.5/1)"]
["Koelmiddel","GWP","","","","2087.5","2087.5"]
["Warmtewisselaar","Type","","","","Kruiselings geribd blok","Kruiselings geribd blok"]
["Koelmiddel","Vulling","","","kg","11.5","11.5"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","24.0","24.0"]
["Voeding","Fase","","","","3~","3~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50","50"]
["","Spanning","","","V","380-415","380-415"]
["Stroom","Nominale bedrijfsstroom - 50Hz","Compressor 2","Koelen","A","8.2","8.4"]
["","","Compressor 1","Koelen","A","7.0","9.5"]
["","","Compressor 3","Koelen","A","8.2","8.4"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Wanneer de doelverdampingstemperatuur -20°C of lager is, kan koelmiddelolie worden toegevoegd. Als koelmiddelolie wordt toegevoegd, kan de doelverdampingstemperatuur niet stijgen tot -20°C of hoger.","(1) - Wanneer de doelverdampingstemperatuur -20°C of lager is, kan koelmiddelolie worden toegevoegd. Als koelmiddelolie wordt toegevoegd, kan de doelverdampingstemperatuur niet stijgen tot -20°C of hoger."]
["","","","","","(2) - Bij buitentemperaturen van lager dan -10°C, moet een wind- of sneeuwscherm worden geïnstalleerd. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor meer details.","(2) - Bij buitentemperaturen van lager dan -10°C, moet een wind- of sneeuwscherm worden geïnstalleerd. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor meer details."]
["","","","","","(3) - Compressor 2 en 3","(3) - Compressor 2 en 3"]