{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":103,"n_cols":29,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RYYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RYYQ8T7Y1B","RYYQ10T7Y1B (Archived)","RYYQ12T7Y1B (Archived)","RYYQ14T7Y1B (Archived)","RYYQ16T7Y1B (Archived)","RYYQ18T7Y1B (Archived)","RYYQ20T7Y1B (Archived)","RYYQ22T7Y1B (Archived)","RYYQ24T7Y1B (Archived)","RYYQ26T7Y1B (Archived)","RYYQ28T7Y1B (Archived)","RYYQ30T7Y1B (Archived)","RYYQ32T7Y1B (Archived)","RYYQ34T7Y1B (Archived)","RYYQ36T7Y1B (Archived)","RYYQ38T7Y1B (Archived)","RYYQ40T7Y1B (Archived)","RYYQ42T7Y1B (Archived)","RYYQ44T7Y1B (Archived)","RYYQ46T7Y1B (Archived)","RYYQ48T7Y1B (Archived)","RYYQ50T7Y1B (Archived)","RYYQ52T7Y1B (Archived)","RYYQ54T7Y1B (Archived)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Nom.","dB(A)","58","58.0 (5)","61.0 (5)","61.0 (5)","64.0 (5)","65.0 (5)","66.0 (5)","62.8 (5)","65.0 (5)","64.0 (5)","65.8 (5)","66.5 (5)","67.0 (5)","67.5 (5)","68.1 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.5 (5)","68.0 (5)","68.0 (5)","68.8 (5)","69.1 (5)","69.5 (5)","69.8 (5)"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bedieningshandleiding","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Aansluitleidingen","","","","Aansluitleidingen","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Capaciteitsbereik","PK","","","","8","10","12","14","16","18","20","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Werkingsbereik","Koelen","","Max.","°CDB","43","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0"]
["","","","Min.","°CDB","-5","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Verwarmen","","Min.","°CWB","-20","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnendelen","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Koeling","B-voorwaarden (30 °C – 27/19)","","Pdc","kW","","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.4","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","4.4","4.2","4.3","4.0","3.7","3.6","4.3","4.0","4.2","4.0","3.9","4.0","3.8","3.8","3.9","4.0","4.1","4.0","4.0","4.0","3.9","3.8","3.7"]
["","D-voorwaarden (20 °C – 27/19)","","Pdc","kW","","6.9","7.1","8.4","9.5","10.6","10.9","13.0","14.3","15.5","16.6","17.7","18.9","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","31.8"]
["","","","EERd","","","8.9","8.7","9.5","10.0","11.8","11.7","7.6","9.5","9.1","9.4","10.3","10.0","10.9","10.9","10.0","9.8","9.5","9.6","9.9","10.0","10.6","11.2","11.8"]
["","A-voorwaarden (35 °C – 27/19)","","EERd","","","2.7","2.6","2.6","2.1","2.1","1.9","2.6","2.2","2.6","2.3","2.2","2.1","2.1","2.0","2.2","2.3","2.3","2.2","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","C-voorwaarden (25 °C – 27/19)","","EERd","","","6.7","6.6","7.0","6.8","6.7","6.6","6.6","6.7","6.8","6.7","6.7","6.8","6.8","6.7","6.6","6.7","6.8","6.8","6.9","6.8","6.8","6.8","6.7"]
["","","","Pdc","kW","","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","46.0","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","","3.8","3.8","3.5","3.5","3.6","3.7","3.8","3.7","3.7","3.6","3.5","3.5","3.6","3.7","3.7","3.7","3.7","3.7","3.5","3.5","3.6","3.6","3.6"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor"]
["Gewicht","Unit","","","kg","243","252","252","356","356","391","391"]
["Koelmiddel","Charge","","","TCO2Eq","12.3","12.5","13.2","21.5","21.7","24.4","24.6"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Vulling","","","kg","5.9","6.0","6.3","10.3","10.4","11.7","11.8"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capaciteitsindex","Nom.","","","","200"]
["","Min.","","","","100","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Max.","","","","260","325.0","390.0","455.0","520.0","585.0","650.0","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["COP bij nom. vermogen","Eurovent","","","kW/kW","5.01 (28)"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","Eurovent","kW","22.4 (27)"]
["","Prated, c","","","kW","","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","52.0 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","102.4 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Piping connections","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","Totale leidinglengte","Systeem","Werkelijk","m","1,000 (7)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","Hoogteverschil","OU - IU","Buitendeel op de hoogste positie","m","90 (7)"]
["","","","Binnendeel op de hoogste positie","m","90 (7)"]
["","","IU - IU","Max.","m","30 (7)"]
["","Thermische isolatie","","","","Zowel vloeistof- als gasleidingen"]
["Recommended combination","","","","","","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","TOL","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","2.0","2.1","1.9","1.7","1.8","2.0","2.1","1.8","2.0","1.9","1.9","1.7","1.8","1.9","2.1","2.0","1.8","1.8","1.8","1.7","1.8","1.8","1.8"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","37.1","39.7","44.4","46.4","51.1","54.2","58.2","58.9","60.9","62.9","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","TOL (bedrijfstemperatuur)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","D-voorwaarden (12 °C)","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","6.1","6.2","4.0","4.1","5.8","5.9","6.2","6.6","6.2","6.2","6.8","8.3","7.9","8.3","9.0","9.1","10.3","10.3","12.3","12.4","11.4","12.1","12.9"]
["","","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","7.7","8.0","3.9","4.1","7.0","7.0","8.0","8.4","8.0","8.0","7.0","4.1","6.9","6.9","6.7","6.7","5.7","5.8","4.0","4.1","5.6","7.0","7.1"]
["","B-voorwaarden (2 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","3.2","3.2","3.3","3.3","3.5","3.6","3.2","3.2","3.3","3.3","3.4","3.3","3.4","3.5","3.4","3.3","3.3","3.3","3.3","3.3","3.4","3.4","3.5"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7","18.5","19.8","20.0","21.4","23.9","25.0","27.5","29.2","31.3","31.7","32.8","33.8","36.1","37.4","40.0","42.5","45.1"]
["","C-voorwaarden (7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","6.7","7.0","5.6","5.6","4.4","4.5","6.9","6.0","5.5","5.4","4.3","5.6","4.9","4.9","5.4","5.5","6.0","6.0","5.6","5.6","5.1","4.7","4.4"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","6.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","12.9","12.8","12.8","13.7","15.4","16.0","17.7","18.8","20.1","20.4","21.1","21.9","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","A-voorwaarden (-7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","2.3","2.3","2.2","2.2","2.5","2.5","2.3","2.2","2.2","2.2","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.2","2.2","2.3","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","32.8","35.1","39.3","41.0","45.2","47.9","51.5","52.1","53.8","55.6","59.2","61.5","65.7","69.9","74.0"]
["","Tbivalent","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","37.1","39.7","44.4","46.4","51.1","54.2","58.2","58.9","60.9","62.9","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (bivalente temperatuur)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","2.0","2.1","1.9","1.7","1.8","2.0","2.1","1.8","2.0","1.9","1.9","1.7","1.8","1.9","2.1","2.0","1.8","1.8","1.8","1.7","1.8","1.8","1.8"]
["SEER","","","","","","5.6","5.5","5.7","5.5","5.5","5.3","5.4","5.5","5.6","5.5","5.5","5.5","5.5","5.4","5.4","5.5","5.5","5.5","5.6","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dB(A)","78","79.0 (4)","81.0 (4)","81.0 (4)","86.0 (4)","86.0 (4)","88.0 (4)","83.1 (4)","86.6 (4)","84.0 (4)","87.2 (4)","87.2 (4)","89.0 (4)","89.0 (4)","90.1 (4)","88.9 (4)","87.8 (4)","89.4 (4)","89.6 (4)","89.6 (4)","90.8 (4)","90.8 (4)","90.8 (4)","90.8 (4)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","930","930","930","1,240","1,240","1,240","1,240"]
["","","","Diepte","mm","765","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Hoogte","mm","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685"]
["Continue verwarming","","","","","","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["Ventilator","Externe statische druk","","Max.","Pa","78","78","78","78","78","78","78"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","Eurovent","kW","22.40 (28)"]
["","Prated,h","","","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","37.1","39.7","44.4","46.4","51.1","54.2","58.2","58.9","60.9","62.9","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Naam","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Spanning","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(2) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met standaardrendement","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Raadpleeg de TW-tekening voor meer informatie over het werkbereik","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding"]
["","","","","","(7) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie- en bedieningshandleiding.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom."]
["","","","","","(9) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde."]
["","","","","","(10) - MSC is de maximale stroom tijdens de aanloop van de compressor. Deze unit gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom."]
["","","","","","(11) - Kies een draaddiameter op basis van de MCA-waarde. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar)."]
["","","","","","(12) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling."]
["","","","","","(13) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator."]
["","","","","","(14) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(15) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-11(1), respectievelijk EN/IEC 61000-3-12(2), kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetwerkbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding met Zsys ≤ Zmax, respectievelijk Ssc ≥ minimum Ssc waarde.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(15) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(16) - Europese/Internationale Technische Norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale stroom ≤ 75A","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(16) - De AUTOMATISCHE ESEER-waarde komt overeen met normale werking van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)"]
["","","","","","(17) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A en <= 75A per fase","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus.","(17) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus."]
["","","","","","(18) - Kortsluitvermogen","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(18) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten."]
["","","","","","(19) - Systeemimpedantie","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA","(19) - Geluidsdruksysteem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], waarbij unit A = A dBA, unit B = B dBA, unit C = C dBA"]
["","","","","","(20) - De gegevens van multi-combinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multi-combinatie zoals vermeld op 3D079534.","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase"]
["","","","","","(21) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen","(21) - Ssc: kortsluitvermogen"]
["","","","","","(22) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(22) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding."]
["","","","","","(23) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie","(23) - De gegevens van multicombinaties (22-54 pk) komen overeen met de standaard multicombinatie"]
["Standaard-accessoires","Montage- en bedieningshandleiding","","","","Montage- en bedieningshandleiding"]
["Opmerkingen","","","","","(24) - De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met uitsluiting van de energiespaarmodus."]
["","","","","","(25) - De AUTOMATISCHE SEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV4-warmtepomp, met inbegrip van de energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)"]
["","","","","","(26) - Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd"]
["","","","","","(27) - Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemp.: 20°CDB; buitentemp.: 7°CDB, 6°CNB; equiv. koelmiddelleidinglengte: 5m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor reeks met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd"]
["","","","","","(28) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]